**Спецификация**

**Расположения объектов на конкурсной площадке**

СМЧ - склад материалов для проведения чемпионата

ОТК - комната для визуально-измерительного контроля

КГЭ - комната главного эксперта

КЭ - комната экспертов

КУ - комната участников

ПП - печь для прокалки электродов

Тел. – телевизор

ОУ – огнетушитель

ОГ – опресовщик 60 атм. с коммуникацией

Ком. – компрессор

ЕО – емкость открытая пластиковая 200 литров

ЗС – электрический (заточной)настольный точильный станок

ЗМ – заточная машинка для заточки вольфрамовых электродов

СМ - стол металлический

Кул – кулер

КМ – корзина для мусора

ЖС – железный открытый стеллаж

Я – ящик пластиковый

К – кабина сварочная

ДС – демонстрационный стол

ПС- письменный стол

СТ- стул офисный

ВГ – вешалка

МИ – место испытаний изделий

СВ – слесарный верстак с тисками-наковальней

А – аптечка

МР – медицинский работник

ПР – принтер

ПК – компьютер

ШК – шкаф

**Спецификация**

**Размещения оборудования в кабине**

1 – Источник питания Сварочный аппарат серии TECH TIG 250 P AC/DC (E102)

2 - Источник питания Сварочный аппарат серии STANDART MIG 3500 (J93)

3 - Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами (для фиксации трубы в положения Н-L045 PC; PH и пластин в PA; PC; PF; PE положении) габариты 1200х1200 обеспечивающие одинаковые условия работы для каждого участника.

4 - Тележка инструментальная

5 – Вентиляция

6 - Баллон с защитным газом

7 – Стул

8 – Местный источник освещения

9 – Ведро оцинкованное

10 - Розетка в комплекте с вилкой - трехфазные 380 Вольт (18 кВт/10А) 2шт.

11 - Розетка 220 Вольт (5 кВт)

12 - Розетка 220 Вольт (2 кВт)